**補強コンクリートブロック塀の点検表**

＜第１段階：外観に基づく点検＞

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | | 点検結果 | | |
| 適合 | | 不適合 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下 | | はい | | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ2ｍを超える塀で15cm未満 | | いいえ | | はい |
| 高さ2ｍ以下で10cm未満 | | いいえ | | はい |
| ３ | 控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 3.4ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある。 | | はい | | いいえ |
| ４ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | | はい | | いいえ |
| ５ | 亀裂、傾き、ぐらつき | 亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていない。 | | はい | | いいえ |
| 評価 | | ５項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要である。 | | | | |
| 位置 | | 地域防災計画または耐震改修促進計画において避難路及び通学路として位置付けた道路である。 | はい | | いいえ | |

**組積造の塀の点検表**

＜第１段階：外観に基づく点検＞

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | | 点検結果 | | |
| 適合 | | 不適合 |
| １ | 高さ | 1.2ｍを超えている。 | | いいえ | | はい |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。 | | はい | | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している。又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | | はい | | いいえ |
| ４ | 基礎 | 基礎がある。 | | はい | | いいえ |
| ５ | 亀裂、傾き、ぐらつき | 亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていない。 | | はい | | いいえ |
| 評価 | | ５項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要である。 | | | | |
| 位置 | | 地域防災計画または耐震改修促進計画において避難路及び通学路として位置付けた道路である。 | はい | | いいえ | |